Packet Tracer - Configuração de segurança básica para redes sem fio

# Objetivos

Configure a segurança básica para redes sem fio usando WPA2 Personal.

# Histórico/Cenário

O dono de uma pequena empresa descobre que redes sem fio devem ser protegidas contra acessos não autorizados. Ele decide usar WPA2 Personal para a rede.

# Instruções

## Parte 1: Verificar conectividade

a.     Acesse Desktop **>** Navegador da Webno notebook.

b.     Insira www.cisco.pka na URL. A página da Web deve aparecer.

## Parte 2: Configurar a segurança básica para redes sem fio.

a.     Insira **192.168.1.1** no navegador da Web para acessar o roteador sem fio. Insira admin como nome de usuário e senha.

b.     Clique no menu Rede sem fio. Selecione o menu Segurança para redes sem fio.

c.     Omodo de segurança está desativado. Altere o modo de segurança para WPA2 Personal. Para as redes de 5 GHz, você pode deixá-las como desativadas.

d.     No campo Frase secreta, insira Network123.

e.     Role a tela até a parte inferior da página e clique em Salvar configurações. Feche o navegador da Web.

## Parte 3: Atualize as configurações da rede sem fio no Notebook.

a.     Clique em Rede sem fio do PC na guia Área de Trabalho.

b.     Clique na guia Conectar. Selecione Academye clique em Conectar.

c.     Insira Network123como chave. Clique em Conectar.

d.     Feche a janela de configuração da Rede sem fio do PC.

## Parte 4: Verificar a conectividade

a.     Acesse o navegador da Web.

b.     Insira www.cisco.pkana URL. A página da Web deve aparecer assim que a configuração básica da rede sem fio for adicionada.

c.     Se não for possível acessar a página da Web, verifique as configurações da rede sem fio no roteador sem fio e no notebook. Confirme se o notebook está conectado ao roteador sem fio.

*Fim d*